{{room}} # 機房

{{kw}} # kW

{{reason}} # 開機原因（下拉選單：定期測試、市電停電、設備故障、其他）

{{time\_range}} # 測試時間 \_\_\_~\_\_\_

{{hours\_minutes}} # 本次運轉時數：X小時 X分鐘

{{oil\_level}} # 潤滑油面(目視)

{{leak}} # 是否漏油漏水

{{daily\_tank}} # 日用油箱公升

{{underground\_before}} # 地下油槽(測試前量高度)

{{underground\_after}} # 地下油槽(測試後量高度)

{{radiator}} # 散熱器水位

{{expansion\_tank}} # 膨脹水箱

{{alarm}} # 警報及指示燈

{{belt}} # 傳動皮帶檢查

{{clutter}} # 四週及基礎台有無雜物（有/無）

{{battery\_clean}} # 電池外表是否清潔（是/否）

{{battery\_loose}} # 電池接頭是否鬆動（有/無）

{{acid\_ah}} # 鉛酸電池 AH

{{acid\_units}} # 鉛酸電池組數

{{sealed\_voltage}} # 免加水電池組電壓

{{vdc1}} # 電池電壓 VDC 1

{{vdc2}} # 電池電壓 VDC 2

{{vdc3}} # 電池電壓 VDC 3

{{vdc4}} # 電池電壓 VDC 4

{{starter\_ok}} # 油機啟動是否良好（是/否）

{{exhaust\_color}} # 煙囪排氣顏色

# 六組空載/加載記錄時間與數據

{{log1}} - {{log6}} # 紀錄時間

{{rpm1}} - {{rpm6}} # 轉速 rpm

{{hz1}} - {{hz6}} # 頻率 Hz

{{kw1}} - {{kw6}} # 功率 kW

{{rs1}} - {{rs6}} # 電壓 RS

{{st1}} - {{st6}} # 電壓 ST

{{tr1}} - {{tr6}} # 電壓 TR

{{cr1}} - {{cr6}} # 電流 R

{{cs1}} - {{cs6}} # 電流 S

{{ct1}} - {{ct6}} # 電流 T

# 其他檢查與運轉參數

{{oil\_pressure\_start}} # 潤滑油壓力 開機後

{{oil\_pressure\_20}} # 潤滑油壓力 20分鐘後

{{water\_in}} # 冷卻水進水溫

{{water\_out}} # 冷卻水出水溫

{{water\_in\_20}} # 20分鐘後進水溫

{{water\_out\_20}} # 20分鐘後出水溫

{{cooling\_in}} # 冷卻水塔水壓 入

{{cooling\_out}} # 冷卻水塔水壓 出

{{noise}} # 異常噪音（有/無）

{{hour\_before}} # 積時器 開機前

{{hour\_after}} # 積時器 停機後

{{switch\_position}} # 啟動開關位置（STOP / MANU / AUTO）

{{auto\_exhaust}} # 排煙機是否 AUTO（是/否）

{{oil\_path}} # 油路檢查

{{omc}} # 備註檢查項 OMC

{{pmc}} # 備註檢查項 PMC

{{fire\_test}} # 火災受信機測試

{{improvement}} # 異常改善措施